В ближайшее время у нас в продаже появится новый видеорегистратор ST DVR-1616 с уникальными характеристиками.<p>

1. Максимально возможные на данный момент набор характеристик (16 видео 16 аудио отображение/запись/воспроизведение – реальное время D1) / низкая цена (использование новейших технологий Da Vinci).<p>

2. Запись/сохранение на еSATA диски. (Внимание – долгожданная возможность выноса дискового архива «подальше» от охранника).<p>

3. Работа с дисками SATA3 – до 3Тб х 2шт. (внутрь) + 1 еSATA до 3Tб х 1шт.<p>

4. Функция автонастройки регистратора.<p>

5. Дизайн HI-TECH.<p>

6. Поддержка интерфейса USB3.0<p>

7. Элементы защиты от грозы и статики.<p>

8. Совместимость старой (Hi-Silicon) и новой платформы (Da Vinci) через CMS.<p>

9. Возможность вывода разных наборов видеокамер на 3 монитора.<p>

10. Анимация при нажатии кнопок.<p>

11. Функция умной архивации - «Ножницы». <p>

12. Сохранение видео со звуком в формате avi. <p>

13. Максимальный битрейд – 4Мб (качество DVD фильма)<p>

14. Детектор движения 22\*18 зон, 50 уровней чувствительности. <p>

15. Удаленный просмотр через смартфоны, возможность добавления до 11 пользователей, удаленный доступ через IE, предзапись, постзапись, функция «скрытый канал», маска приватности, белый и черный список ip адресов, сохранение avi файлов удаленно по сети интерет и сети, отправка писем со скринами на e-mail при сработке тревоги, макросы предустановок (поворот PTZ камеры при сработке тревоги), drap&drop, картинка в картинке, 3G, Системный журнал событий, watсh Dog, цифровой зум при просмотре и воспроизведении.<p>

16. Возможность сохранения данных на удаленный FTP сервер.<p>

Более подробно о сроках поставки узнавайте у наших менеджеров.<p>